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达拉特旗中心城区
声环境功能区划分及调整方案
（2026年）








达拉特旗人民政府
二〇二六年五月
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前  言
为了贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《内蒙古自治区噪声污染防治条例》，促进全市声环境质量进一步改善，根据《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）、《达拉特旗国土空间总体规划》（2021—2035 年）及《达拉特旗声环境功能区划分方案》等对达拉特旗声环境功能区进行调整。
达拉特旗于2019年首次制定声环境功能区划分方案，划分范围为达拉特旗树林召镇规划区，面积约74.53km2，共划分11个区划单元和39条交通干线。因达拉特旗中心城区扩展、功能布局等发生了变化，且新国土空间总体规划批复实施，2019版声环境功能区划已无法满足需求。
本次为达拉特旗声环境功能区划分方案的首次调整，工作于2025年10月启动，2025年11月形成初步方案；2025年11月公开征求意见；2026年1月邀请相关专家对方案会审；综合专家及相关单位意见修改完善后形成《达拉特旗中心城区声环境功能区划分及调整方案（2026年）》。
本方案自达拉特旗人民政府批准之日起实施，由鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责解释。
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[bookmark: _Toc5481]一、声环境功能区划调整范围
本次达拉特旗中心城区声环境功能区划调整范围为《达拉特旗国土空间总体规划》（2021—2035年）确定的中心城区规划范围，包含老城区、马兰湖片区、铁西片区和浩特产业园，总面积约90.42km2，明确声环境功能区的面积58.82km2，未明确声环境功能区的区域为道路交通用地、乡村区域、水域及防护绿地等。
[bookmark: _Toc1443]二、声环境功能区划调整原则
调整及划分以有效地控制噪声污染的程度和范围，有利于提高声环境质量为宗旨，应遵循以下基本原则：
1.以城市规划为指导，按区域规划用地的主导功能、用地现状确定，应覆盖整个城市规划区面积。
2.便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。
3.单块的声环境功能区面积，原则上不小于0.5km2。山区等地形特殊的城市，可根据城市的地形特征确定适宜的区域面积。
4.调整声环境功能区类别需进行充分的说明。严格控制4类声环境功能区范围。
5.根据城市规模和用地变化情况，声环境功能区划可适时调整，原则上不超过5年调整一次。
[bookmark: _Toc17377]三、声环境功能区划调整依据
[bookmark: _Toc10518]（一）法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起施行）；
（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日起施行）；
（3）《内蒙古自治区噪声污染防治条例》（2026-01-01施行）；
[bookmark: _Toc29596]（二）标准规范
（1）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
（2）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）；
（3）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
（4）《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）；
（5）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）。
[bookmark: _Toc22472]（三）其他依据
（1）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）；
（2）《关于印发〈“十四五”噪声污染防治行动计划〉的通知》（环大气〔2023〕1号）；
（3）关于发布《地面交通噪声污染防治技术政策》的通知（环发〔2010〕7号，2010年1月1日）；
（4）《达拉特旗树林召镇声环境功能区划分技术报告（2019）》（鄂尔多斯生态环境局达拉特旗分局2025年10月提供）；
（5）《达拉特旗国土空间总体规划（2021-2035年）》（达拉特旗自然资源局2025年10月提供）。
[bookmark: _Toc2432]四、声环境功能区类别及标准限值
[bookmark: _Toc11464_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc319_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc32603_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc11374_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1977_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc10649_WPSOffice_Level2]（一）声环境功能区类别
0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。
1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗、卫生、文教、办公为主要功能，需要保持安静的区域。
2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。
3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。
4类声环境功能区：指交通干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干线、城市次干路、城市轨道交通（地面段）；4b类为铁路干线两侧区域。
（二）标准限值
根据GB 3096-2008《声环境质量标准》的规定，0类、1类、2类、3类和4类声环境功能区的标准限值见下表4-1。
表4-1 各类声环境功能区标准限值 单位：dB（A）
	时段
声环境功能区类别
	昼间
	夜间

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60


1.“昼间”指6:00至22:00之间，该时段执行昼间标准；“夜间”指22:00至次日6:00之间，该时段执行夜间标准。
2.各类声环境功能区夜间突发噪声，其最大声级超过环境噪声限值的幅度不得高于15dB(A)。
3.4b类声环境功能区标准限值，适用于2011年1月1日起环境影响评价文件通过审批的新建铁路（含新开廊道的增建铁路）干线建设项目两侧区域。
4.在下列情况下，铁路干线两侧区域不通过列车时的环境背景噪声限值，按昼间70dB（A）、夜间55dB（A）执行：
a） 穿越城区的既有铁路；
b） 对穿越城区的既有铁路干线进行改、扩建的铁路建设项目；
[bookmark: _Toc7503]既有铁路是指2010年12月31日前已建成运营的铁路或环境影响评价文件已通过审批的铁路建设项目。
五、声环境功能区划调整结果
（一）方案介绍
根据达拉特旗中心城区用地规划及现状，本次调整不设0类声环境功能区。声环境功能区域单元与城市规划及现状相符，单块的声环境功能区划单元的面积，原则上不小于0.5km2。
[bookmark: _Hlk209430807]达拉特旗中心城区声环境功能区划调整面积约为90.42km2，其中明确声环境功能区调整面积为58.82km2。共划分了四类声环境功能区，包括1、2、3、4类声环境功能区（4类功能区不统计面积）。其中：1类区由3个区划单元组成，面积29.65km2，面积占比50.4%；2类区由5个区划单元组成，面积26.54km2，面积占比45.1%；3类区由2个区划单元组成，面积2.63km2，面积占比4.5%；4类声环境功能区中4a类区交通干线共计72条（其中：道路70条，公路2条），场站2个；4b类区交通干线共计1条，场站1个。未包含在上述划分及调整区域内的其他区域，按照乡村区域声环境功能区的管理方法进行管理（详见（二）声环境功能区划调整方案4.乡村声环境功能区章节）。
与现行的达拉特旗声环境功能区划（2019年）相比，此次声环境功能区明确调整面积约58.82km2，增加交通干线34条（包括新增道路33条，铁路1条），并依据相关规范及用地现状对现行声环境功能区进行了必要的调整。
（二）声环境功能区划调整方案
1. 1-3类声环境功能区划调整结果
1-3类声环境功能区划单元编号为X-Y。其中：X代表声环境功能区类别代码（1类声环境功能区——1，2类声环境功能区——2，3类声环境功能区——3）；Y代表区划单元序号（1，2，3……n）。
（1）1类功能区
表5-1  1类声环境功能区一览表
	[bookmark: RANGE!A2:H5]序号
	区划单元编号
	面积/km2
	区域范围

	1
	1-1
	5.39
	南园街-西园路-望园街-建设路-南园街所围闭合区域

	2
	1-2
	21.02
	新园街-达拉特路-金河街-经七路-迎宾大街-曙光路-南园街-建设路-迎宾大街-达拉特路-南园街-铁西七路-铁西二路-铁西四路-迎宾大街-西绕城路（规划）-平原大街（规划）-林荫路-新园街所围闭合区域

	3
	1-3
	3.24
	马兰大街-经二路-纬四路-达拉特路-金河街-西园路-马兰大街所围闭合区域


（2）2类功能区
表5-2  2类声环境功能区一览表
	序号
	区划单元编号
	面积/km2
	区域范围

	1
	2-1
	3.31
	南园街-西园路-望园街-铁西四路-南园街所围闭合区域

	2
	2-2
	4.95
	达拉特路-迎宾大街-建设路-南园街-达拉特路所围闭合区域

	3
	2-3
	13.01
	马兰大街（规划）-曙光路（规划）-迎宾大街-经七路-金河街-达拉特路-新园街-林荫路-金河街（规划）-西园路-纬五路-达拉特路-马兰大街（规划）所围闭合区域

	4
	2-4
	3.03
	达拉特路-恒润一路-恒润六路-恒润三路-浩特七路-达电运煤专线-达拉特路所围闭合区域

	5
	2-5
	2.24
	南园街-曙光路-望园街（规划）-建设路（规划）→南园
街所围闭合区域


（3）3类功能区
表5-3  3类声环境功能区一览表
	序号
	区划单元编号
	面积/km2
	区域范围

	1
	3-1
	0.74
	马兰大街-经二路-纬四路-达拉特路-马兰大街所围闭合区域

	2
	3-2
	1.89
	恒润三路-浩特一路-浩特十三路-浩特五路-浩特六路-浩特七路-恒润三路所围闭合区域


2. 4类声环境功能区划调整结果
（1）4a类区 
4a类区为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）边界线两侧一定距离范围内（距离要求见表5-4）区域。
表5-4  交通干线相邻区域4a类功能区距离
	交通干线类型
	划分距离（m）
	相邻功能区类型

	快速路、高速公路、城市轨道交通（地面段）、城市主干道、一级公路、内河航道、城市次干道、二级公路
	50
	1类区

	
	35
	2类区

	
	20
	3类区


对中心城区道路（快速路、主干道、次干道）划分了4a类声环境功能区。划分4a类声环境功能区道路及场站如下表5-5，5-6所示。
表5-5  划分4a类声环境功能区的道路一览表
	编号
	道路名称
	道路方向
	道路等级
	起止点
	道路现状

	1
	包茂高速（G65）
	城区西侧和南侧
	高速
	--
	已建

	2
	绕城路（G210）
	城区四周
	快速路
	--
	已建

	3
	金河街
	横向
	快速路
	西绕城路-东绕城路
	规划

	4
	马兰大街
	横向
	主干路
	西园路-曙光路
	规划

	5
	纬二路
	横向
	次干路
	西园路-经五路
	规划

	6
	纬三路
	横向
	主干路
	西园路-曙光路
	规划

	7
	纬四路
	横向
	次干路
	西园路-经五路
	规划

	8
	纬五路
	横向
	主干路
	西园路-曙光路
	规划

	9
	纬八路
	横向
	次干路
	达拉特路-经七路
	规划

	10
	经一路
	竖向
	次干路
	马兰大街-纬五路
	规划

	11
	经二路
	竖向
	主干路
	马兰大街-纬五路
	规划

	12
	经三路
	竖向
	次干路
	马兰大街-纬五路
	规划

	13
	经五路
	竖向
	次干路
	马兰大街-纬五路
	规划

	14
	经六路
	竖向
	次干路
	马兰大街-纬五路
	规划

	15
	经七路
	竖向
	次干路
	马兰大街-纬八路
	规划

	16
	黄河街
	横向
	次干路
	林荫路-建设路
	部分已建

	17
	新园街
	横向
	主干路
	林荫路-光明路
	已建

	18
	福宁街
	横向
	次干路
	林荫路-达拉特路
	规划

	19
	平原大街
	横向
	主干路
	西绕城路-泰兴路
	部分已建

	20
	教育街
	横向
	次干路
	林荫路-曙光路
	部分已建

	21
	迎宾大街
	横向
	主干路
	西绕城路-曙光路
	部分已建

	22
	市府街
	横向
	次干路
	林荫路-光明路
	部分已建

	23
	树林召大街
	横向
	主干路
	林荫路-曙光路
	部分已建

	24
	锡尼街
	横向
	次干路
	金鹏路-庆丰路
	部分已建

	25
	德胜大街
	横向
	次干路
	金鹏路-曙光路
	部分已建

	26
	南园街
	横向
	主干路
	西绕城路-曙光路
	部分已建

	27
	惠民街
	横向
	次干路
	西园路-建设路
	规划

	28
	巴音街
	横向
	次干路
	商城路-泰兴路
	规划

	29
	望园街
	横向
	主干路
	西绕城路-泰兴路
	规划

	30
	林荫路
	竖向
	主干路
	金河街-南园街
	部分已建

	31
	西园路
	竖向
	主干线
	马兰大街-望园街
	部分已建

	32
	金鹏路
	竖向
	主干路
	金河街-南园街
	部分已建

	33
	校园路
	竖向
	次干路
	黄河街-市府路
	规划

	34
	达拉特路
	竖向
	主干路
	马兰大街-西绕城路
	部分已建

	35
	新华路
	竖向
	主干路
	达拉特路-G65
	部分已建

	36
	长胜路
	竖向
	次干路
	平原大街-南园街
	部分已建

	37
	和平路
	竖向
	次干路
	新园街-八音街
	部分已建

	38
	建设路
	竖向
	主干路
	黄河街-望园街
	部分已建

	39
	昭君路
	竖向
	次干路
	新园街-望园街
	部分已建

	40
	泰兴路
	竖向
	主干路
	马兰大街-新园街
	规划

	41
	光明路
	竖向
	次干路
	新园街-泰兴路
	规划

	42
	庆丰街
	竖向
	次干路
	教育街-泰兴路
	规划

	43
	曙光路
	竖向
	主干路
	马兰大街-望园街
	规划

	44
	商城路
	竖向
	次干路
	锡尼街-望园街
	已建

	45
	铁西二路
	横向
	主干路
	西绕城路-铁西七路
	规划

	46
	铁西一路
	横向
	次干路
	西绕城路-铁西七路
	规划

	47
	铁西三路
	竖向
	次干路
	迎宾大街-铁西二路
	规划

	48
	铁西四路
	竖向
	主干路
	迎宾大街-望园街
	规划

	49
	铁西五路
	竖向
	次干路
	迎宾大街-铁西二路
	规划

	50
	铁西六路
	竖向
	次干路
	平原大街-铁西二路
	规划

	51
	铁西七路
	竖向
	主干路
	平原大街-南园街
	规划

	52
	恒润一路
	竖向
	次干路
	达拉特路-恒润六路
	规划

	53
	恒润二路
	竖向
	次干路
	达拉特路-恒润六路
	规划

	54
	恒润三路
	竖向
	次干路
	达拉特路-恒润六路
	规划

	55
	恒润四路
	竖向
	次干路
	达拉特路-恒润五路
	规划

	56
	恒润五路
	竖向
	次干路
	恒润一路-达电运煤专线
	规划

	57
	恒润六路
	竖向
	次干路
	恒润一路-恒润三路
	规划

	58
	达电运煤专线
	竖向
	主干路
	达拉特路-G65
	已建

	59
	浩特一路
	横向
	次干路
	浩特九路-新华路
	规划

	60
	浩特二路
	横向
	次干路
	浩特九路-浩特十三路
	规划

	61
	浩特三路
	横向
	次干路
	浩特七路-浩特九路
	规划

	62
	浩特四路
	横向
	次干路
	浩特八路-新华路
	规划

	63
	浩特五路
	横向
	次干路
	浩特八路-浩特十三路
	规划

	64
	浩特六路
	横向
	次干路
	浩特七路-浩特八路
	规划

	65
	浩特七路
	竖向
	次干路
	浩特二路-浩特六路
	规划

	66
	浩特八路
	竖向
	次干路
	浩特三路-浩特六路
	规划

	67
	浩特九路
	竖向
	次干路
	浩特三路-浩特五路
	规划

	68
	浩特十路
	竖向
	次干路
	浩特一路-浩特五路
	规划

	69
	浩特十一路
	竖向
	次干路
	浩特一路-浩特五路
	规划

	70
	浩特十二路
	竖向
	次干路
	浩特一路-浩特五路
	规划

	71
	浩特十三路
	竖向
	次干路
	浩特一路-浩特五路
	规划

	72
	浩特十四路
	竖向
	次干路
	浩特一路-浩特五路
	规划




表5-6 划分4a类声环境功能区的场站一览表
	序号
	交通场站名称
	范围

	1
	达拉特汽车站
	树林召大街-林荫路-内部路-树林召大街

	2
	汽车运输总公司汽车站
	达拉特路-内部路-内部路-达拉特路


（2）4b类
4b类区为铁路干线（不含铁路专线）边界线外一定距离以内的（距离要求见表5-7）区域。
表 5-7  交通干线相邻区域4b类功能区距离
	交通干线类型
	划分距离（m）
	相邻功能区类型

	铁路干线
	50
	1类区

	
	35
	2类区

	
	20
	3类区


对铁路干线划分了4b类声环境功能区。划分4b类声环境功能区铁路线路及场站如下表5-8、表5-9所示。
表5-8  划分4b类声环境功能区的铁路一览表
	编号
	道路名称
	道路方向
	道路等级
	起止点
	道路现状

	1
	包鄂高铁
	竖向
	铁路
	金河街-望园街
	规划


表5-9  划分4b类声环境功能区的场站一览表
	序号
	交通场站名称
	范围

	1
	达拉特站（包鄂高铁站）
	包鄂高铁-规划路-规划路-包鄂高铁


3. 4类声环境功能区相关规定
（1）划分4类声环境功能区交通干线边界的确定方法：
地面段城市道路以最外侧非机动车道路或机非混行道路外沿为边界，高路基城市道路以最外侧的边沟或路基边缘为边界，没有辅路的城市道路高架段以地面垂直投影的最外侧为边界；公路以公路路堤两侧排水沟外边缘（无排水沟时为路堤或护坡道坡脚）以外1m处，或路堑坡顶截水沟外边缘（无截水沟为坡顶）以外1m处为边界；没有辅路的高架公路按城市道路高架段情况处理。
铁路以铁路边界（即距铁路外侧轨道中心线30m处）为边界。
（2）当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向道路一侧至道路边界线的区域划定为4a类声环境功能区。
（3）若临街建筑以低于三层楼房的建筑（含开阔地）为主，道路边界线外一定距离内（见表5-4）的区域划定为4a类声环境功能区。
（4）若划分距离范围内临街建筑以高于三层楼房以上（含三层）的建筑为主，第一排建筑面向道路一侧至道路边界线的区域及该建筑物的两侧一定纵深距离（见表5-4）范围内受交通噪声直达声影响的区域划定为4a类声环境功能区。并排的两个建筑物临街一侧的相邻两点间距离小于或等于20米时，视同直线连接。对于第二排及以后的建筑，若其高于前排建筑或虽低于前排建筑但因楼座错落设置使部分楼体探出前排遮挡并受到道路交通噪声的直达声影响，则高出及探出部分的楼层面向道路一侧范围定为4a类区。其余部分未受到交通噪声直达声影响的区域执行相邻声环境功能区要求。
（5）城市交通（地面段）场站、公交枢纽、高速公路服务区等具有一定规模的交通服务区域划定为4a类声环境功能区，其与相邻功能区距离按表5-4规定执行；铁路场站具有一定规模的交通服务区域划定为4b类声环境功能区，其与相邻功能区距离按表5-7规定执行。
（6）铁路（铁路专用线除外）干线用地边界线外一定距离划定为4b类声环境功能区，其与相邻功能区距离按表5-7规定执行。
（7）对于4b类声环境功能区与4a类声环境功能区有重叠的部分，划分为4b类声环境功能区。
（8）划分4类声环境功能区的交通干线在运营前均应按照当前功能区划从严管理，运营后根据4类声环境功能区划分要求，将交通干线两侧一定距离范围内的区域执行4类声环境功能区标准要求。
（9）未列入本调整方案的次干路及以上城市道路，二级公路及以上公路等交通干线，根据政府发布的等级及线位，按本方案2.（1）小节要求对其划分为4a类声环境功能区，其边界线外一定距离内的区域为4类声环境功能区，距离划分要求参照表5-4；未列入本调整方案的铁路（铁路专用线除外），根据政府发布的等级及线位，按本方案2.（2）小节要求对其划分为4b类声环境功能区，其边界线外一定距离内的区域为4类声环境功能区，距离划分要求参照表5-7。
4.乡村声环境功能区
乡村区域（含纳入达拉特旗规划范围但用地性质暂不明确的区域）根据声环境管理的需要，按照以下要求确定适用的声环境质量要求。
（1）位于乡村的康复疗养区执行0类声环境功能区要求；
（2）村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄（指执行4类声环境功能区要求以外的地区）执行2类声环境功能区要求；
（3）集镇执行2类声环境功能区要求；
（4）独立于村庄、集镇之外的工业、仓储、物流企业集中区域或乡村地区的工业集聚区，根据实际用地性质执行3类声环境功能区要求；

（5）位于交通干线边界线外两侧一定距离内（参照本方案4类区划分）的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。
 (
— 
2
 —
)
[bookmark: _Toc21413_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23529]六、其他
（1）机场周围区域受飞机通过（起飞、降落、低空飞越）噪声的影响不适用于本方案。机场周围区域受飞机通过所产生噪声影响的区域应执行《机场周围飞机噪声环境标准》（GB 9660-1988）要求。
（2）近期内区域功能与规划目标相差较大的区域，以用地现状作为区划的主要依据；随着城市规划的逐步实现，及时调整声环境功能区。
（3）本方案颁布实施后新增交通干线，以政府相关部门发布为依据，作为划分4类区依据。
（4）本方案颁布实施后，若规划发生调整，应对本次声环境功能区划方案进行重新调整。
（5）本方案未尽事宜，参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。
[bookmark: _Toc4920]七、中心城区声环境功能区划图
本次达拉特旗中心城区声环境功能区区划图见图7-1。
[image: 756f7a1c66d5c48281596cf1e36e7bb]图7-1 达拉特旗中心城区声环境功能区区划图
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