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达水审批发〔2026〕57号


罕台川库布齐生态治理项目配套工程（响沙湾
大桥至银肯塔拉旅游区穿沙公路）水土保持
方案报告书审批准予行政许可决定书

达拉特旗交通运输服务中心：
你单位《关于申请审查罕台川库布齐生态治理项目配套工程
（响沙湾大桥至银肯塔拉旅游区穿沙公路）水土保持方案报告书的请示》已收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目建设内容及项目区概况
罕台川库布齐生态治理项目配套工程（响沙湾大桥至银肯塔拉旅游区穿沙公路）位于鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木境内。线路起点坐标为东经109°57′8.45″，北纬40°13′47.36″，终点坐标为东经109°54′8.97″，北纬40°13′28.72″。2026年5月15日，达拉特旗发展和改革委员会出具了《达拉特旗发展和改革委员会关于罕台川库布齐生态治理项目配套工程（响沙湾大桥至银肯塔拉旅游区穿沙公路）可行性研究报告的批复》（达发改发〔2026〕195号）同意项目建设(项目代码：2508-150621-04-01-481005)。  
2026年5月27日，达拉特旗交通运输局出具了《关于罕台川库布齐生态治理项目配套工程（响沙湾大桥至银肯塔拉旅游区穿沙公路）建设项目一阶段施工图设计的批复》(达交发〔2026〕88号)。
本工程为新建建设类项目，主要由路基工程区、线外风沙防护区两个部分组成。本工程线路全长5771.0米，其中主线长5561.0米（K0+000-K5+561），采用三级公路标准，路基宽度8.0米；支线长210.0米（GLK0+008-GLK0+218）采用四级公路标准，路基宽度5.5米，均采用沥青混凝土路面。本工程建设征占地总面积21.63公顷，全部为永久占地。工程建设动用土石方总量104.20万立方米，其中：挖方52.10万立方米，填方52.10万立方米，无弃（余）方。工程总投资3824.7505万元，其中土建投资2813.5685万元。工程计划于2026年8月开工建设，2027年5月完工，总工期10个月。
工程区地处库布齐沙漠腹地，气候属中温带半干旱大陆性气候。多年平均气温6.1摄氏度、降水量310.3毫米、蒸发量2130.5毫米、无霜期130天、最大冻土深度1.62米、多年平均风速3.2米/秒。土壤类型以风沙土为主。植被以荒漠草原植被为主，植被覆盖率5%左右。
项目区现状土壤侵蚀类型以风力侵蚀为主，兼有水力侵蚀。项目区风力侵蚀模数为6000t/km2·a，水力侵蚀模数600t/km2·a。项目区容许土壤流失量为1000t/k㎡·a。工程所在的达拉特旗在全国水土保持区划中属西北黄土高原区，本工程不涉及国家级水土流失重点预防区和重点治理区，但工程区全线用地无法避让生态红线。
方案设计水平年为2027年，届时方案确定的各项水土保
持措施均应实施完成并初步发挥效应，满足水土保持专项验
收的要求。
二、主体工程水土保持分析与评价
基本同意对主体工程水土保持制约性因素的分析与评价结论，工程建设基本不存在制约性因素；项目建设区地处生态环境脆弱区，工程建设中应当提高防治标准，优化施工工艺，减少植被扰动和损坏土地范围；基本同意对工程占地、土石方平衡、施工工艺及方法等的分析与评价；基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的界定和评价。
三、水土流失防治责任范围
项目水土流失防治责任范围面积为56.43公顷（含34.80公顷线外风沙防护区特殊用地）。
四、水土流失调查
基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度93%、土壤流失控制比0.8、渣土防护率92%、表土保护率不作要求、林草植被恢复率95%、林草覆盖率24%。经预测本工程建设扰动损坏地表面积21.63公顷，工程建设期内可能造成的水土流失总量9863吨，其中新增水土流失量2959吨。路基工程区是本工程水土流失重点防治区域。
五、水土流失防治分区及分区防治措施
同意项目水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准。
[bookmark: _Hlk106524230]同意依据工程布局将水土流失防治区划分为路基工程区、线外风沙防护区2个一级防治分区。方案水土流失防治措施体系为工程措施、植物措施和临时措施组成。
1.路基工程区，工程措施：土地整治16.79hm2；沙柳网格护坡16.77hm2；浅碟形边沟与梯形边沟5649m；急流槽232道。植物措施：沙柳网格内植草16.77hm2，植草护坡0.02hm2。临时措施：密目网苫盖180200m2。
2.线外风沙防护区，工程措施：沙柳网格护坡34.80hm2。植物措施：沙柳网格内植草34.80hm2。
六、水土保持投资
基本同意水土保持投资估算编制原则、依据及方法。基本同意水土保持估算总投资869.72万元，其中工程措施604.62万元，植物措施62.62万元，监测措施18.27万元，施工临时工程91.83万元，独立费用33.82万元（其中工程建设监理费3.50万元，水土保持竣工验收费3.50万元），基本预备费21.79万元，水土保持补偿费36.771万元。
七、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作
（一）生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，按照批准的水土保持方案， 做好水土保持措施后续设计，加强施工组织管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。严格按方案要求落实各项水土保持措施，在各项水土保持措施完成后，及时组织水土保持方案专项自主验收，并按水利部相关文件要求到我局报备。
（二）本工程建设中各类施工活动严格限定在用地范围内，
禁止随意占压、扰动和破坏地表。
（三）建设单位作为安全运行责任主体，对主体工程和水土保持方案设计的各项水土保持措施的安全运行全权负责，在建设、运行及后期管理期间要适时巡查监测，及时消除隐患，确保各项工程及防护措施安全运行，发挥正常效益。
（四）按相关要求及时开展水土保持监测工作，并向旗（区）水行政主管部门提交监测季度报告及总结报告。
（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量。
（六）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
（七）本项目的规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报我局审批。在生产过程中如需新设弃渣场，应在弃渣前编制水土保持方案，报我局审批。
（八）水土保持方案自批准之日起满 3 年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报原审批部门重新审核。
（九）生产建设单位要按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件要求，严格执行水土保持设施验收标准和条件，在水土保持设施验收合格后，向社会公开并向我局报备。


达拉特旗水利局
2026年7月22日    













  抄送：达拉特旗农牧业综合行政执法大队。
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