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达水审批发〔2026〕58号


内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地20万千瓦光热项目水土保持方案报告书
审批准予行政许可决定书

达拉特旗交通运输服务中心：
你单位《关于申请审查内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地20万千瓦光热项目水土保持方案报告书的请示》已收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目建设内容及项目区概况
内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地20万千瓦光热项目位于达拉特旗恩格贝镇和昭君镇境内。2026年2月27日，达拉特旗能源局出具了项目备案告知书，项目代码：2403-150621-60-01-202845。项目建设规模为总装机容量200兆瓦储热型光热发电项目，建设1×200兆瓦亚临界再热纯凝空冷发电机组。采用熔盐槽式技术路线，镜场总采光面积160万平方米，配置熔盐储热系统，储热时长8小时。
本工程为新建建设类项目，属于大型光热发电项目。项目由发电厂区、集热场区、进场道路和施工生产生活区等组成。本项目建设征占地517.47公顷，其中永久占地507.47公顷，临时占地10.00公顷，占地类型为沙地和其他草地。工程建设共动用土石方总量1638.34万立方米，其中挖方量819.17万立方米，填方量819.17万立方米，挖填平衡，无借方、无余方。工程总投资375974万元，其中土建投资112783万元。工程预计2026年10月开工，计划于2028年12月完工，总工期27个月。
项目区地处库布齐沙漠北缘，属中温带半干旱大陆性气候。多年平均气温6.1摄氏度、风速3.2米/秒、降水量310.3毫米、蒸发量2161.3毫米、大于等于10摄氏度积温2942.1摄氏度，无霜期135天、最大冻土深1.62米。土壤类型以风沙土为主。植被类型为荒漠草原植被，林草覆盖率5.0%左右。
项目区现状土壤侵蚀类型以强烈风力侵蚀为主，间有水力侵
蚀。项目区风力侵蚀模数为4500t/km2·a，水力侵蚀模数600t/km2·a。项目区容许土壤流失量为1000t/k㎡·a。项目所在区域为鄂尔多斯市水土流失重点预防区，在全国水土保持区划中属西北黄土高原区。
方案设计水平年为2029年，届时方案确定的各项水土保
持措施均应实施完成并初步发挥效应，满足水土保持专项验
收的要求。
二、主体工程水土保持分析与评价
基本同意对主体工程水土保持制约性因素的分析与评价结论，项目区涉及国家级水土流失重点治理区，应加强保护、治理和补偿措施；项目建设区地处生态环境脆弱区，工程建设中应当提高防治标准，优化施工工艺，减少植被扰动和损坏土地范围；基本同意对工程占地、土石方平衡、施工工艺及方法等的分析与评价；基本同意对主体设计中具有水土保持功能工程的界定和评价。
三、水土流失防治责任范围
项目水土流失防治责任范围为548.35公顷。其中项目建设区为517.47公顷，项目区外围风沙防护用地30.88公顷。
四、水土流失调查
基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度93%、土壤流失控制比0.8、渣土防护率92%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率5%。项目区无可剥离表土，表土保护率不作要求。经预测本工程建设扰动损坏地表面积517.47公顷，工程建设期内可能造成的水土流失总量19.36万吨，其中新增水土流失量5.25万吨。集热场区是本项目水土流失重点防治区域。
五、水土流失防治分区及分区防治措施
同意项目水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准。
同意依据工程布局将水土流失防治区划分为发电厂区、集热场区、进场道路区、施工生产生活区和征占地外风沙防护区5个水土流失防治分区。方案水土流失防治措施体系为工程措施、植物措施和临时措施组成。
1.发电厂区，工程措施：混凝土排水沟1480m，土地平整6.90hm2，土壤改良6.90hm2，低立式沙柳沙障1.73hm2。植物措施：撒播种草6.90hm2，栽植金叶榆590株，油松50株，沙枣50株，紫丁香100株，羊柴17400株，沙柳100株。临时措施：土质排水沟2700m，沉沙池2座，草帘苫盖4.60hm2。
2.集热场区，工程措施：土地平整403.41hm2，混凝土截排水沟3500m，土壤改良40.56hm2，低立式沙柳沙障40.56hm2。植物措施：栽植羊柴405600株，撒播沙蓬40.56hm2。临时措施：草帘苫盖20.00hm2。
3.进厂道路，工程措施：混凝土截排水沟820m，土壤改良0.51hm2，低立式沙柳沙障0.51hm2。植物措施：栽植羊柴5100株，撒播沙蓬0.51hm2。
4.施工生产生活区，工程措施：土地平整10.00hm2，土壤改良0.60hm2，低立式沙柳沙障10.00hm2。植物措施：栽植羊柴6000株，撒播沙蓬0.60hm2。临时措施：土质排水沟1500m，沉沙池2座，草帘苫盖1.50hm2。
5.征占地外风沙防护区，工程措施：低立式沙柳沙障30.88hm2。
六、水土保持投资
基本同意水土保持投资估算编制原则、依据及方法。基本同意水土保持估算总投资2307.42万元，其中工程措施投资690.18万元，植物措施投资235.17万元，监测措施投资108.59万元，施工临时工程投资118.65万元，独立费用145.34万元（含工程建设监理费40.34万元），基本预备费129.79万元，水土保持补偿费879.699万元。
七、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作
（一）生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，按照批准的水土保持方案， 做好水土保持措施后续设计，加强施工组织管理工作，切实落实水土保持“三同时”制度。严格按方案要求落实各项水土保持措施，在各项水土保持措施完成后，及时组织水土保持方案专项自主验收，并按水利部相关文件要求到我局报备。
（二）本工程建设中各类施工活动严格限定在用地范围内，
禁止随意占压、扰动和破坏地表。
（三）建设单位作为安全运行责任主体，对主体工程和水土保持方案设计的各项水土保持措施的安全运行全权负责，在建设、运行及后期管理期间要适时巡查监测，及时消除隐患，确保各项工程及防护措施安全运行，发挥正常效益。
（四）按相关要求及时开展水土保持监测工作，并向旗（区）水行政主管部门提交监测季度报告及总结报告。
（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量。
（六）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
（七）本项目的规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报我局审批。在生产过程中如需新设弃渣场，应在弃渣前编制水土保持方案，报我局审批。
（八）水土保持方案自批准之日起满 3 年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报原审批部门重新审核。
（九）生产建设单位要按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件要求，严格执行水土保持设施验收标准和条件，在水土保持设施验收合格后，向社会公开并向我局报备。
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  抄送：达拉特旗农牧业综合行政执法大队。
达拉特旗水利局审批室               2026年 7月30日印发
 (
- 1 -
)
