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达水审批发〔2026〕66号


达拉特旗天宝石英砂矿业有限公司石英砂采洗项目水土保持方案（外排土场）补充报告书
审批准予行政许可决定书

达拉特旗天宝石英砂矿业有限公司：
你单位《关于申请审查达拉特旗天宝石英砂矿业有限公司石英砂采洗项目水土保持方案（外排土场）补充报告书的请示》已收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可。
一、项目建设内容及项目区概况
达拉特旗天宝石英砂矿业有限公司石英砂采洗项目位于鄂尔多斯市达拉特旗风水梁镇（原敖包梁乡）母哈日沟村境内，地理坐标为东经：110°19′21"~110°19'48"；北纬：39°55'48"~39°55'39"。2002年11月12日，达拉特旗发展计划经济贸易局以“达计经发〔2002〕235号文”对该项目立项进行了批复；2019年1月16日，达拉特旗水土保持局以“达水保〔2019〕7号文”对该项目水土保持方案报告书予以批复；2021年3月，因项目占地面积增加建设单位组织编报了该项目水土保持方案修改报告书，2021年4月1日，达拉特旗水利局以“达水许决〔2021〕24号文”对修改报告书予以批复。因建设过程中实际产生外排土场数量较修改报告书批复数量增加2处，且已批复的外排土场占地面积和排弃量均发生变化，按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）的相关要求，建设单位针对外排土场的变化组织编报了本次外排土场补充报告书。
本次外排土场补充报告的主要建设内容由1＃外排土场、2＃外排土场、3＃外排土场3个部分组成，其中1＃外排土场为修改报告书批复的外排土场，2、3＃外排土场为新增的2个外排土场。本工程建设征占地总面积2.84公顷，全部为永久占地。总排弃量4.26万立方米。工程总投资280万元，其中土建投资200万元。工程于2020年3月开工建设，2022年12月完工，总工期34个月。补充报告书属补报。
二、主体工程水土保持分析与评价
基本同意水土保持制约性因素的分析与评价结论，工程区涉及黄河多沙粗沙国家级水土流失重点治理区，应加强保护、治理和补偿措施；基本同意从水土保持角度对主体工程建设布局、工程占地、弃渣减量化资源化、施工方法与工艺的评价；基本同意对主体工程中具有水土保持功能工程的界定和评价。
三、水土流失防治责任范围
基本同意补充报告书确定的外排土场水土流失防治责任范围为2.84公顷。
四、水土流失调查
因本方案为修改报告书的补充内容，同意继续执行修改报告书确定的西北黄土高原区一级标准。基本同意水土流失防治目标为：水土流失治理度93%、土壤流失控制比0.8、渣土防护率92%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率22%。外排土场在排土前也未剥离表土，故与修改报告书一致，表土保护率也不作定量要求。
五、水土流失防治分区及分区防治措施
同意项目水土流失防治执行西北黄土高原区一级标准。
同意依据工程布局将水土流失防治区划分为外排土场1个一级防治分区，1＃外排土场、2＃外排土场、3＃外排土场3个二级防治分区。方案水土流失防治措施体系为工程措施、植物措施和临时措施组成。
1＃外排土场，工程措施：主体工程在四级台阶平台进行土地整治，土地整治面积0.25hm2；主体工程在1#外排土场的一、二、三、四级台阶平台周边设置挡水围埂，总长度为749m；主体工程在1#外排土场的一、二、三、四级台阶平台边坡设置沙柳网格沙障护坡，措施面积0.18hm2（坡面面积0.41hm2）；在1#外排土场下游沟道设置4座（1#~4#）浆砌石拦沙坝（已实施）。对一、二、三级台阶平台进行土地整治，土地整治面积 0.87hm2（扣除围梗和已整治面积）（新增）。植物措施：四级台阶平台实施造林种草措施，绿化面积0.20hm2（已实施）。对一、二、三级台阶平台实施造林种草措施，对四级台阶平台存活率低的位置补植补种，总绿化面积0.92hm2；一、二、三、四级台阶平台的周边挡水围埂实施造林种草措施，总绿化面积0.23hm2；沙柳网格边坡内实施撒播种草措施，措施面积0.18hm2（坡面面积0.41hm2）（新增）。
2＃外排土场，工程措施：外排土场边坡设置沙柳网格沙障护坡，措施面积0.26hm2（坡面面积为0.35hm2）（已实施）。对平台进行土地整治，土地整治面积0.55hm2；平台周边设置挡水围埂，防护长度327m；下游沟道新增浆砌石拦沙坝（5#）（新增）。植物措施：外排土场平台实施造林种草措施，总绿化面积0.55hm2；外排土场平台的周边挡水围埂实施造林种草措施，总绿化面积0.10hm2；沙柳网格边坡内实施撒播种草措施，措施面积0.26hm2（坡面面积0.35hm2）（新增）。
3＃外排土场，工程措施：对平台和边坡进行土地整治，土地整治面积0.33hm2；平台周边设置挡水围埂，防护长度247m；边坡设置沙柳网格沙障护坡，措施面积0.09hm2（坡面面积0.12hm2）（新增）。植物措施：平台实施造林种草措施，总绿化面积0.24hm2；平台的周边挡水围埂实施造林种草措施，总绿化面积0.07hm2；沙柳网格边坡内实施撒播种草措施，措施面积0.09hm2（坡面面积0.12hm2）。
六、水土保持投资
基本同意水土保持投资估算编制原则、依据及方法。基本同意外排土场补充后的水土保持估算总投资为92.17万元，其中工程措施15.36万元，植物措施18.73万元，监测措施23.93万元，施工临时工程1.64万元，独立费用20.38万元（其中工程建设监理费4.0万元，水土保持竣工验收费5万元），基本预备费8.0万元，水土保持补偿费4.131万元（本次补充报告书水土保持补偿费征收面积为2.43公顷）。
七、建设单位在工程建设中应重点做好以下工作
（一）生产建设单位在项目建设中应全面落实《中华人民共和国水土保持法》的各项要求，按照批准的水土保持方案，认真落实各项水土保持措施，在各项水土保持措施完成后，及时组织水土保持方案专项自主验收，并按水利部相关文件要求到我局报备。
（二）本工程建设中各类施工活动严格限定在用地范围内，
禁止随意占压、扰动和破坏地表。
（三）建设单位作为安全运行责任主体，对主体工程和水土保持方案设计的各项水土保持措施的安全运行全权负责，在建设、运行及后期管理期间要适时巡查监测，及时消除隐患，确保各项工程及防护措施安全运行，发挥正常效益。
（四）按相关要求及时开展水土保持监测工作，并向旗（区）水行政主管部门提交监测季度报告及总结报告。
（五）落实并做好水土保持监理工作，确保水土保持工程建设质量。
（六）依法依规足额缴纳水土保持补偿费。
（七）本项目的规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更，应补充或者修改水土保持方案，报我局审批。在生产过程中如需新设弃渣场，应在弃渣前编制水土保持方案，报我局审批。
（八）水土保持方案自批准之日起满 3 年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报原审批部门重新审核。
（九）生产建设单位要按照《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）文件要求，严格执行水土保持设施验收标准和条件，在水土保持设施验收合格后，向社会公开并向我局报备。


达拉特旗水利局
2026年8月4日    







  抄送：达拉特旗农牧业综合行政执法大队。
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